# 技术规格

数字量输入模块
产品型号 | SRR1016
总线输入电源额定电压 | 5VDC（4.5V~5.5V）
总线输入电源额定电流 | ≤50mA
输入额定电压 | 24VDC（20.4V~28.8V）
输入电流典型值 | 5mA/ch（24VDC）
输入信号点数 | 16
输入信号类型 | NPN/PNP兼容
输入信号形式 | 电压直接输入形式漏型输入（Sink）：NPN开集极输入形式源型输入（Source）：PNP开集极输入形式
OFF电压/OFF 电流 | -3V~+5V/0.9mA以下
ON电压/ON 电流 | 11V~30V/2.1mA以上
反应时间 | <50µs
输入滤波 | 无滤波、0.1ms、0.2ms、0.5ms、1ms、2ms、3ms（出厂设置）、4ms...18ms、19ms、20ms
最大输入频率 | 150Hz（滤波时间：3ms）
输入阻抗 | 5.4KΩ
隔离方式 | 光耦隔离
隔离耐压 | 500VAC
额定电流消耗 | 50mA
功耗 | 0.25W
数字输入类型 | Type1/Type3
通道指示灯 | 绿色LED灯

通用技术参数
规格尺寸 | 100x16.11x80mm
重量 | 70g
工作温度 | -20℃~+60℃
存储温度 | -40℃~+80℃
相对湿度 | 95%，无冷凝
海拔高度 | ≤2000m
污染等级 | 2级
防护等级 | IP20