# 技术规格

### 技术参数指引

模块产品
产品型号 | SRT5032
产品名称 | 2 通道高速脉冲计数模块
电源规格
系统电源 | 5VDC（±10%）
电流消耗 | ≤180mA
输入输出特性
编码器输入通道数 | 2
编码器输入信号类型 | 差分（5VDC）
编码器脉冲计数模式 | AB 正交（ABZ）、双脉冲（CW/CCW）、脉冲方向（Pul+Dir）
AB 正交的计数倍率 | 可设置 1 倍、2 倍、4 倍（默认 1 倍）；
编码器脉冲最大输入频率 | 1MHZ
功能 | 脉冲功能（可线性计数或环形计数）、距离功能
上报频率或转速 | 支持
上报锁存值 | 支持
Z 相清零 | 支持
计数范围 | 0~2^32-1 或 0~环形计数值×计数倍率-1
计数初始值设置 | 0~2^32-1
数字量通用型输入 | 1 路编码器配 1 路锁存（或普通）输入，输入范围 5.8V~24V
数字量继电器输出 | 1 路编码器配 1 路比较（或普通）输出，输出范围 0V~24V
隔离耐压/隔离方式 | 500V/电容隔离
故障诊断
系统电源指示 | 支持
通讯故障诊断 | 支持
物理特性
尺寸规格 | 100mm*68mm*12mm
工作温度 | -25~+70℃
存储温度 | -25~+85℃
相对湿度 | 95%，无冷凝
防护等级 | IP20