# 网络拓扑结构

有关控制网络拓扑的信息和建议​
建议设置网络系统，以便可以进行以下操作：

- 广泛的自配置（地址分配）
- 对每种通讯介质的透明支持
- 在不同网络之间传输数据包

路由机制应该很容易使每个网络节点都可以重新路由数据包，即使它的存储容量很低。因此，请避免在运行时使用大量的路由表，进行复杂的计算或查询。

分层构建控制网络。每个节点可以拥有一个父节点和任意数量的子节点。没有父级的节点是“顶级”节点。不允许循环，即每个控制网络都具有树状结构的特点。

父子关系来自某些网络区域的规范。网络区域是例如本地以太网或串行点对点连接。我们区分主网络（mainnet）和子网（subnet）。每个节点最多属于一个主网络，其父节点（如果存在）也属于该主网络。对于每个节点，可以配置任何所需数目的子网，该节点在每种情况下均充当父节点。

一个网络区域可能只有一个父节点。因此，将网络区域同时定义为多个节点的子网配置无效。