# 技术参数

### 技术参数指引

类别 | 项目 | SX5820-0001 | SX5820-0002
主系统 | CPU | Intel Celeron®
主频(GHz) | 1.4 | 2.0
内存(G) | 4
存储 | 64G（可拓展）
EtherCAT 从站 | 最大32（伺服轴或IO） | 最大64轴（伺服轴或IO）
硬件接口 | 2个以太网口, 1路HDMI, 2路USB, 1路CAN, 1路串口 (可配置RS232/RS422/RS485)
右侧本地模块扩展 | 支持SRE和SRR系列，最大8个(不加电源中继模块)
软件接口 | 编程语言 | 支持IEC61131-3 (LD/ST/CFC/SFC)
程序下载 | 支持二进制目标代码和用户工程(有源、无源)下载
程序上传 | 支持
程序加密 | 支持用户工程、POU和目标文件加密
控制器加密 | 支持控制器加锁/解锁
掉电保持 | 支持
自动添加库 | 支持
硬件接口 | 网口 | 2
USB | 2
串口 | 1*RS232/RS422/RS485
CAN | 1
HDMI | 1
模块供电 | 工作电压(VDC) | 20.4~28.8(-15%~+20%)
额定电压(VDC) | 24
消耗Pmax(W) | 30
在线系统升级 | 支持
桌面操作系统 | Ubuntu(默认配置)
实时时钟(保持时间) | 有(15天)，精度±60秒/月