# 安装与接线

### 接线图

SRE3208接线图

注：A+、A-为电压信号输入通道，AI+、AI-电流信号输入通道，如果CH0需要接电压信号，就接A+和A-端子；如果CH0需要接电流信号，就接AI+和AI-端子；这两个通道都为CH0，占用相同的数据地址，因此只能选用其中的一种来使用，不可同时接入，其他的输入通道也是此规则。图上接线仅为示例，具体使用可根据自己所需连接。

### 端子说明

SRE3208端子说明

端子 | 说明
A+,A- | CH0电压输入端
AI+,AI- | CH0电流输入端
B+,B- | CH1电压输入端
BI+,BI- | CH1电流输入端
C+,C- | CH2电压输入端
CI+,CI- | CH2电流输入端
........ | ............
........ | ...........
H+,H- | CH7电压输入端
HI+,HI- | CH7电流输入端