# 安装与接线

### 尺寸及接线说明

SRT6022 模块尺寸图

SRT6022 模块接线图

SRT6022 模块接线表

接口定义 | 端子丝印标识 | 外部接线说明
NC | / | 没有接口
1_T+ | 1 | 422 R+（第 1 通道）
1_T- | 2 | 422 R-（第 1 通道）
1_R+ | 3 | 422 T+（第 1 通道）
1_R- | 4 | 422 T-（第 1 通道）
NC | 5&6 | 无需接线
NC | / | 没有接口
2_T+ | 1 | 422 R+（第 2 通道）
2_T- | 2 | 422 R-（第 2 通道）
2_R+ | 3 | 422 T+（第 2 通道）
2_R- | 4 | 422 T-（第 2 通道）
NC | 5&6 | 无需接线

注意：SRT6022 的 RS422 接口需要与外部设备交叉接线，即模块的 1 号端口 T+ 接外部设备的 R+，2 号端口 T- 接外部设备的 R-，模块的 3 号端口 R+ 接外部设备的 T+，4 号端口 R- 接外部设备的 T-。