# SRT0012|电源模块

### 模块描述

SRT0012 为 SRT 系列远程 IO 扩展用 5V 电源模块。

SRT 系列远程 IO 耦合器本体集成的电源模块除自身消耗外，还可为内部总线提供最大 1500mA（5VDC）系统电源。但随着耦合器后面挂载的 IO 模块数量增加，模组 5V 系统电源功耗会逐渐达到饱和状态，这时需要插入 SRT0012 扩展电源模块，用于给后续的IO 供电，SRT0012 可再向后续模块提供 2000mA 系统电源。用户在选型时应结合各型号模块功耗进行累加计算来判断是否需要 SRT0012 以及在什么位置添加，各型号模块系统电源功耗参照下表（也可查阅选型样本和说明书）。

### SRT 系列IO 模块系统电源功耗对照表

IO 模块型号 | 名称 | 功耗/5VDC
SRT1016 | 16 通道通用型数字量输入模块 | ≤80mA
SRT1032 | 32 通道通用型数字量输入模块 | ≤120mA
SRT2008 | 8 通道固态继电器输出模块 | ≤40mA
SRT2028 | 8 通道 SSR 可控硅输出模块 | ≤40mA
SRT2116 | 16 通道 PNP 型数字量输出模块 | ≤40mA
SRT2132 | 32 通道 PNP 型数字量输出模块 | ≤50mA
SRT2216 | 16 通道 NPN 型数字量输出模块 | ≤40mA
SRT2232 | 32 通道 NPN 型数字量输出模块 | ≤50mA
SRT3028 | 8 通道通用型模拟量输入模块 | 电压信号输入≤80mA；电流信号输入≤200mA
SRT3804 | 4 通道热电阻输入模块 | ≤75mA
SRT3906 | 6 通道热电偶输入模块 | ≤75mA
SRT4024 | 4 通道通用型模拟量输出模块 | 电压信号输出≤220mA；电流信号输出≤420mA
SRT5032 | 2 通道高速脉冲计数模块 | ≤180mA
SRT60X2 | 2 通道串行接口模块 | ≤160mA

SRT0012电源模块不参与总线数据交互，与其他功能模块组合使用时在各 plc 组态及编程软件界面均不显示型号。