# 功能调试

### 模块地址表

SRT8200 自带 2 Byte 状态字和 2 Byte 控制字。

状态字为：Adapter Status（具体功能暂未开放）。控制字为：Adapter Configuration，目前共开放两位。

1、 Configuration Enable 位为系统参数配置位，若需要配置各模块参数，写入需要配置的模块参数后（详见各模块说明书），将 Configuration Enable 置 1，各模块参数配置即可生效。

模块参数配置时注意：在 plc 初始化程序中先依据各模块控制字定义设置所有模块参数， 再将耦合器的参数配置位使能，参数配置才可生效；二次修改模块参数配置需要模块断电重启一次才可生效。

2、Outputs Hold 位为输出模块保持位，当 SRT8200 与 PLC 断开连接后，SRT8200 所带的输出模块默认全部清零，若需要输出保持功能，则将 Outputs Hold 置 1。

注意：Outputs Hold 位仅可修改一次，使能后直至 SRT8200 重新上电，将一直启用输出保持功能。

TwinCAT3 组态配置界面

以配置 SRT1016 为例，SRT1016 为数字量输入模块，该模块共分配 2 Byte 参数配置地址，其中低三位用于配置通道滤波参数，参数配置如表 1.3 所示：

SRT1016参数配置表

参数配置位 | 滤波延时
000（默认） | 4 ms
001 | 0 ms
010 | 1 ms
011 | 10 ms
100 | 30 ms
101 | 100 ms

若用户需使用默认配置以外的滤波延时，则将 Filtering Time 低三位写入相应数值后，Configuration Enable 置 1，模块参数配置即可生效。