# 指示灯说明

SRT8200指示灯含义

PWR 电源指示灯（绿灯） | 含义
亮 | 系统电源供电正常
灭 | 系统电源供电异常
SYS 系统状态灯（绿灯） | 含义
灭 | 系统运行正常
亮 | 模块地址分配失败
快闪（5Hz） | 模块参数配置失败
闪烁（1Hz） | 模块数据交互失败
慢闪（0.33Hz） | 未识别到模块
RUN 总线运行指示灯（绿灯） | 含义
亮 | 运行状态
快闪（10Hz） | 启动状态或BoSRTtrap 状态
慢闪（2.5Hz） | 预操作状态
灭 | 初始化状态
ERROR 总线故障指示灯（红灯） | 含义
亮 | 应用程序控制失败
快闪（10Hz） | 启动错误
慢闪（2.5Hz） | 模块配置无效
灭 | 运行正常
BUS 背板总线指示灯（黄灯） | 含义
上电后快闪 | 扫描IO 模块（闪烁次数=模块数量）
运行过程慢闪 | 运行正常（闪烁频率与模块数量相关）