# 安装与接线

### 尺寸及接线说明

SRT5032 模块尺寸图

SRT5032 模块接线图

SRT5032 模块接线表

接线端子编号 | 标识 | 说明
IN A1+ | 1 | CH1 编码器 A 相的正极
IN A1- | 2 | CH1 编码器 A 相的负极
IN B1+ | 3 | CH1 编码器 B 相的正极
IN B1- | 4 | CH1 编码器 B 相的负极
IN Z1+ | 1 | CH1 编码器 Z 相的正极
IN Z1- | 2 | CH1 编码器 Z 相的负极
INPUT 1 | 3 | CH1 的输入
INPUT 2 | 4 | CH2 的输入
COM1 | 5 | 输入用公共端
COM1 | 6 | 输入用公共端
IN A2+ | 1 | CH2 编码器 A 相的正极
IN A2- | 2 | CH2 编码器 A 相的负极
IN B2+ | 3 | CH2 编码器 B 相的正极
IN B2- | 4 | CH2 编码器 B 相的负极
IN Z2+ | 1 | CH2 编码器 Z 相的正极
IN Z2- | 2 | CH2 编码器 Z 相的负极
OUTPUT 1 | 3 | CH1 的输出
OUTPUT 2 | 4 | CH2 的输出
COM2 | 5 | 输出用公共端
COM2 | 6 | 输出用公共端

注意：输入公共端的两个 COM1 内部短接，即 CH1 和 CH2 的输入信号类型需同为PNP 或 NPN；继电器输出公共端的两个 COM2 内部短接，即 CH1 和 CH2 的输出信号类型相同。