# SIZE D机型

编号 | 名称 | 说明
① | 数码管显示器 | 5位7段LED数码管
② | 按键操作器 | 操作状态，有功能、参数、监控的设定
③ | CHARGE(母线电压指示灯) | 电源指示灯
④ | L1C、L2C(控制电源输入端子) | 控制回路电源，连接单相电源(根据机型 200~240VAC或380~440VAC，50/60Hz电源）
R、S、T(主电源输入端子) | 主回路电源，连接单、三相电源(根据机型 200~240VAC或380~440VAC，50/60Hz电源）
P、RB、B(再生电阻连接端子） | 使用外接再生电阻(拆掉P与RB短接片，接在P与B两端)
P、N1、N2(共直流母线连接端子） | N1和N2之间短接片请勿拆除，接在P和N1之间用于多台伺服共直流母线
U、V、W(伺服电机连接端子） | 伺服驱动器输出，连接至电机动力接头(U、V、W)
⑤ | CN1(Mini USB) | Mini USB接口，连接至PC
⑥ | CN2(安全功能用连接器) | STO接口，仅'P/E/F'机型支持选配此功能
⑦ | CN3(I/O连接器) | 输入、输出信号用连接口，连接至可编程控制器(PLC)或控制I/O
⑧ | CN4(ENC编码器连接器) | 编码器接口，连接至伺服电机上的编码器
⑨ | CN5(全闭环编码器连接器) | 全闭环接口，连接至外部第二编码器，'-*C/*G'机型支持此功能
⑩ | 接地螺丝 | 连接至电源地线及电机地线