# 安装与接线

### 接线图

SRE5034接线图

注：L1，L2，L3，L4为24V单端输入通道，Q1~Q4为NPN型输出通道，图中接线示例仅代表差分以及单端接法，不是指每个通道只能限于图中接法。

### 模块端子说明

SRE5034端子说明

端子 | 含义
A1+/A1- | 通道1，A相差分输入端
B1+/B1- | 通道1，B相差分输入端
C1+/C1- | 通道1，C相差分输入端
A2+/A2- | 通道2，A相差分输入端
B2+/B2- | 通道2，B相差分输入端
C2+/C2- | 通道2，C相差分输入端
A3+/A3- | 通道3，A相差分输入端
B3+/B3- | 通道3，B相差分输入端
C3+/C3- | 通道3，C相差分输入端
A4+/A4- | 通道4，A相差分输入端
B4+/B4- | 通道4，B相差分输入端
C4+/C4- | 通道4，C相差分输入端
L1_24V | LATCH1输入端
L2_24V | LATCH2输入端
L3_24V | LATCH3输入端
L4_24V | LATCH4输入端
COM | LATCH输入公共端COM
5V/0V | 5V DC电源输出端。
Q1 | 通道1门控输出，NPN
Q2 | 通道2门控输出，NPN
Q3 | 通道3门控输出，NPN
Q4 | 通道4门控输出，NPN