# 技术规格

### 技术参数指引

技术规格
订货号 | SRE6091
最大从站数 | 125个从站
从站GSD文件 | 支持导入GSD文件
Profibus DP最大输入输出字节 | 1400字节
诊断从站功能 | 无
Profibus DP波特率 | 9.6Kbps、19.2Kbps、31.25Kbps、 45.45Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1500Kbps、3000Kbps、6000Kbps、12000Kbps
PROFIBUS DP接口 | DB九针接口
匹配电阻 | 120欧（拨码开关）
ESI文件 | 默认
EtherCAT最大输入输出长度 | 各为512字节
网络接口 | EtherCAT IN 和 EtherCAT OUT
同步模式 | 自由运行
网络周期时间 | 低至100μs
隔离
通道与总线之间 | 有
显示指示 | 电源供电绿色LED显示
系统电源诊断和警告 | 支持
工作环境 | 工作环境温度： -20~60℃,相对湿度：5~90 (无凝露）
尺寸（长x宽x高） | 24*100*80