# 19.5寸LED 开架式触控显示器

### 概览

STS2024-0225|19.5寸LED 开架式触控显示器

采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性 商业级品质，不易损坏，纯玻璃触摸屏，带来优质的图像质量，178°(h) x 178°(v) 视角，使其不管在横向或纵向模式下，都可以保持清晰的色彩和图象。

### 技术参数指引

型号 | STS2024-0225
颜色 | 黑色
有效显示区域 | 17.12" x 9.40" / 434.88mm x 238.68mm
对角线 | 19.5"
长宽比 | 16:9
尺寸 | 有边框：18.74" x 11.03" x 1.71" / 476 x 280.1 x 43.4mm；无边框： 18.87" x 11.22" x 1.59" / 479.2 x 285.0 x 40.5mm
最佳分辨率 | 1920 x 1080 50, 60 Hz
其他支持的分辨率 | 640x480 60Hz; 720x400 70Hz; 800x500 60Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x800 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x768 60Hz, 60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB
色彩 | 1,670万
亮度 (标准) | IntelliTouch: 225 nits; PCAP: 225 nits
响应时间 (标准) | 20ms
视角 | 水平：89。/178 °; 垂直：89。/178。
对比度 | 3000:1
屏幕显示 | 可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入。 控制：菜单，上，下，选择，电源设置：亮度，对比度，时钟，相位，水平位置，垂直位置， 自动调节，长宽比，清晰度，色温，OSD超时，OSD语言，OSD水平位 置，OSD垂直位置，调用默认值，视频优先，信息，睡眠模式下触控语言：英语，法语，意大利语，德语，西班牙语，简体中文，繁体中文， 日语 锁定：OSD，电源
视频 | HDMI V1.3 A型母头母头DB-15连接器的模拟VGADisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入 输入视频水平同步频率范围： 30–82KHz；输入视频垂直同步(帧速)频率范围： 50-75Hz
电源 | 外置DC - 可选电源适配器 (需额外选购)电源输入接口： 同轴电源插孔 (2 mm (+0.0 -0.1mm) 针脚外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格： 12VDC +/- 5%适配器输出电源连接器: DC筒塞（2.1mm（+/- 0.1mm）销内径，5.5mm（+/- 0.05mm）筒外径，9.5mm（+/- 0.3mm）筒长）
功耗 | 开启 (显示器 + 电源适配器)：17.6W 睡眠 (显示器 + 电源适配器)：1.5W 关闭 (显示器 + 电源适配器)：0.5W
温度 | 工作：0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)；储存： -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
湿度 | 工作：20% - 80%；储存： 10% - 95%
重量 | 不含包装：10.36 lbs / 4.7 kg；含包装：14.11 lbs / 6.4 kg
运输尺寸 | 22.64" x 14.8" x 7.28" / 575mm x 376mm x 185mm
安装选项 | 100 mm VESA 安装；四面均配有2孔安装接口；使用可选表圈套件 (IntelliTouch/IntelliTouch Dual-touch型号) 进行前端安装； 使用可选表圈套件 (IntelliTouch/IntelliTouch Dual-touch型号) 进行架式安装；使用内含支架 (PCAP型号) 进行嵌入式安装
MTBF | 经验证为50,000小时
机构认证 | UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE