# 功能调试

注意：此版本耦合器上电后仅可更改一次模块参数配置，若要再次修改配置则需断电重启。

模块地址表

输入输出信号所占word大小 | 以word为单位划分
输入（SRT3X24模块→CPU模块）（5word） | 0 | 1~4
状态字 | 数据字
输出（CPU模块→SRT3X24模块）（2word） | 0~1
控制字

状态字详细说明

| Bit15-Bit2 | Bit1 | Bit0
Word0 | 保留 | 模块参数配置位[2] | 模块通讯状态位[1]

[1]通讯状态位

0：通讯状态正常；1：通讯状态故障。

[2]参数配置位

0：未配置参数；1：配置参数有效。

数据字详细说明

| Bit15-Bit0
Word0 | 1通道数据输入值[3]
Word1 | 2通道数据输入值
Word2 | 3通道数据输入值
Word3 | 4通道数据输入值

[3] SRT3X24的输入规则如下

SRT3124：0~10V，0V为0x0000，10V为0xFFFF（输入10V时，显示值为65535）。

SRT3224：-10~10V：-10V为 -32768，0V为0，10V为32767（输入10V时，显示值为32767）。

SRT3324：0~20mA：0mA为0x0000，20mA为0xFFFF（输入20mA时，显示值为65535）。

控制字详细说明

| Bit15-Bit11 | Bit10-Bit9 | Bit8 | Bit7-Bit3 | Bit2- Bit1 | Bit0
Word0 | 保留 | CH2滤波配置 | CH2使能 | 保留 | CH1滤波配置[5] | CH1使能[4]
Word1 | 保留 | CH4滤波配置 | CH4使能 | 保留 | CH3滤波配置 | CH3使能

[4]：SRT3X24支持通道使能功能，参数配置值高低位说明：左边为高位，右边为低位。（例001：最左边第一个‘0’为最高位Bit2，最右边的‘1’则为最低位Bit0，[5]同理）

① 0：通道开启（默认）；

② 1：通道关闭。

[5]：SRT3X24支持4种滤波时间配置（说明：下面①编号的时间为一个通道的采样时间，若四个通道全开，采样更新周期时间则为1.2×4 = 4.8ms）

① 00： 1.2ms（默认）；

② 01： 0.6ms；

③ 10： 2.4ms；

④ 11： 12ms。