# SIZE B机型

### 功能面板说明

编号 | 名称 | 说明
① | 数码管显示器 | 5位7段LED数码管
② | 按键操作器 | 操作状态，有功能、参数、监控的设定
③ | CN1/CN2(通讯端子) | EtherCAT高速通讯端口
④ | CN3(I/O连接器) | 输入、输出信号用连接口，连接至可编程控制器(PLC)或控制I/O
⑤ | CN4(ENC编码器连接器) | 编码器接口，连接至伺服电机上的编码器
⑥ | Mini USB | Mini USB接口，连接至PC
⑦ | CHARGE(母线电压指示灯) | 电源指示灯
⑧ | L1、L2(主电源输入端子) | 主回路电源，连接单相电源(AC200~240V,50/60Hz电源）
⑨ | P、B(再生电阻连接端子） | P、B接入外接再生电阻
P、N(共直流母线连接端子） | 用于多台伺服共直流母线
⑩ | U、V、W、PE(伺服电机连接端子） | 伺服驱动器输出，连接至电机动力接头(U、V、W、PE)
⑪ | 接地螺丝 | 连接至电源地线及电机地线