# 技术规格

### 技术参数指引

产品型号 | SRL3404
技术规格
电源电压 | 18V DC~28V DC
输入通道数 | 4
采集类型 | 电压/电流
量程
电压（单极性） | 0~10V、-10V~0V
电压（双极性） | -10V-10V
电流 | 0~20mA、4~20mA
数据字
单极性 | 0~7812500
双极性 | -7812500~7812500
分辨率 | 24位
模拟量精度 | 0.01%（温度23℃，满量程）
超采样系数 | n = 1...64
采样频率 | 10ksps（1000us）
输入滤波极限频率 | 3KHz
内部阻抗 | ＞500KΩ（30V）；＞4MΩ（其他）；150Ω（电流）
隔离
l 通道与总线之间 | 有
显示指示 | 电源供电绿色LED显示
分布式时钟 | 支持
系统电源诊断和警告 | 支持
工作环境
工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）
抗振/抗冲击性能 | 符合EN 60068-2-6/EN 60068-2-27标准
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准
尺寸（长×宽×高） | 24×100×64 （mm）