# 技术规格

### 技术参数指引

型号 | SRE3274
技术规格
输入点数 | 4
输入类型 | 热电阻
供电极性保护 | 支持
工作电压 | 30V DC
总线5VDC耗电流 | 165mA
输入范围 | 热电阻类型（任选一种）：Pt-100Ω,1000Ω(α=3850PPM,3920PPM,3850.55PPM,3916PPM,3902PM) ;Ni-100Ω,1000Ω(α=6720PPM,6178PPM) ;
测量原理 | Sigma -Delta
数据字 | -32768~+32767
分辨率
温度 | 0.1℃/0.1℉
电压 | ---
电阻 | 15位+符号位
测量转换时间 | 小于400ms
共模抑制 | 大于125dB，AC120V
电缆长度（补偿导线） | 最长30m
导线回路电阻 | 最大为100Ω
输入阻抗 | ≥1MΩ
基本误差 | ≤0.1%FS
一致性 | 0.05%FS
冷端误差 | ---
隔离
通道与总线之间 | 有
电源与总线之间 | 有
通道与电源之间 | 有
显示指示 | 电源供电绿色LED显示
工作环境
工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）
尺寸（长×宽×高） | 15×100×80（mm）