# SRL5012 | 高速计数模块

### 概览

SRL5012 高速计数模块是工业自动化系统中用于精准捕捉高频脉冲信号的核心组件，适用于需高速计数与位置监测的工业场景。​

电源参数方面，总线电源为 5VDC，满载时消耗电流 250mA，支持 5VDC、24VDC 额定电压输入，适配多样供电环境。​

模块具备 2 个高速计数通道（A、B、C），输入特性丰富：单端输入（24V）最大频率 200KHZ，差分输入（5V，RS422 标准）最大 1MHZ，满足不同速率需求。输出含 2 路 NPN 型 DO 门控信号，支持分布式时钟，同步性优异。​

高速计数模式灵活多样：1. 单端计数时，A 相为脉冲输入，B 相控制方向（高电平加计数、低电平减计数）；2. 差分计数时，A、B 相正交脉冲，A 超前 B 90° 加计数，反之减计数；3. 支持主站设置当前计数值（Set counter 为 TRUE 时加载预置值）；4. 可通过 C 相上升沿或 LATCH 端边沿（上升 / 下降）锁存当前计数值，适配复杂计数场景，为高速动态监测提供可靠支持。