# 技术规格

型号 | SRE3522
技术规格
电源电压 | 18~28V DC
总线5VDC耗电流 | 187mA
输入通道数 | 2
采集类型 | 电压
量程
电压 | -10V-10V
数据字
双极性 | -32000~32000
分辨率 | 16位
输入类型 | 差分输入
采样类型 | 同时
超采样系数 | n = 1...100 可选（最大 100 ksamples/s）
最大采样率 | 最大 10 µs/100 ksps（每通道，同步）
隔离
通道与总线之间 | 有
显示指示 | 电源供电绿色LED显示
分布式时钟 | 支持
系统电源诊断和警告 | 支持
工作环境
工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）
抗振/抗冲击性能 | 符合EN 60068-2-6/EN 60068-2-27标准
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准
尺寸（长×宽×高） | 15×100×80 mm