# 安装与接线

### SRT2X32尺寸及接线说明

SRT2232 模块尺寸图

SRT2232 模块接线图（端子丝印标识不同批次存在左右两个版本， 不影响使用，注意 32DO 模块固定在一起的左右两边都需要接 24V 和 0V，接线图为美观做了简化）

SRT2232 模块接线表

输出点 | 说明 | 输出点 | 说明
Q 0.0 | 输出通道 0 | Q 1.0 | 输出通道 16
Q 0.1 | 输出通道 1 | Q 1.1 | 输出通道 17
Q 0.2 | 输出通道 2 | Q 1.2 | 输出通道 18
Q 0.3 | 输出通道 3 | Q 1.3 | 输出通道 19
Q 0.4 | 输出通道 4 | Q 1.4 | 输出通道 20
Q 0.5 | 输出通道 5 | Q 1.5 | 输出通道 21
Q 0.6 | 输出通道 6 | Q 1.6 | 输出通道 22
Q 0.7 | 输出通道 7 | Q 1.7 | 输出通道 23
24V | 24V | 24V | 24V
Q 0.8 | 输出通道 8 | Q 1.8 | 输出通道 24
Q 0.9 | 输出通道 9 | Q 1.9 | 输出通道 25
Q 0.A | 输出通道 10 | Q 1.A | 输出通道 26
Q 0.B | 输出通道 11 | Q 1.B | 输出通道 27
Q 0.C | 输出通道 12 | Q 1.C | 输出通道 28
Q 0.D | 输出通道 13 | Q 1.D | 输出通道 29
Q 0.E | 输出通道 14 | Q 1.E | 输出通道 30
Q 0.F | 输出通道 15 | Q 1.F | 输出通道 31
0V | 0V | 0V | 0V

SRT2232 接线说明：

数字量输出模块 SRT2X32 中接线端子 X2 中 5 或 6 端接 24V，接线端子 X4 中 5 或 6端接 0V，注意 32 点 DO 模块固定在一起的左右两边模块的 24V 和 0V 都需要接，每组24V 提供两个接线端子，模块内部已经联通，方便用户并线使用。