# 以太网接口

### 网口通信规格

SX51系列工智机具备4个千兆网口，其定义如下表所述：

编号 | 网口 | 描述
1 | LAN 1 | 编程口（用于下载和监控等），支持Modbus TCP、EtherNet/IP、 Profinet、OPC UA、自由口通信出厂默认固定IP地址：192.168.1.200
2 | LAN 2/3/4 | 千兆以太网口，支持EtherCAT主站、Modbus TCP、EtherNet/IP、Profinet、OPC UA、自由口通信

备注：LAN1和LAN2/3/4网口的IP地址不能处于同一网段

### RJ45网线连接

100/1000Base-T(X)以太网接口采用标准RJ45连接器，具有自适应功能，能自动配置到 100M/1000M 状态以及全双工/半双工运行模式，并支持线缆的 MDI/MDI-X 自识别功能，即与终端设备和网络设备相连使用直连网线或交叉网线均可。

引脚分配

引脚编号 | MDI-X | MDI
1 | 发送/接收数据(TRD1+) | 发送/接收数据(TRD0+)
2 | 发送/接收数据(TRD1-) | 发送/接收数据(TRD0-)
3 | 发送/接收数据(TRD0+) | 发送/接收数据(TRD1+)
4 | 发送/接收数据(TRD3+) | 发送/接收数据(TRD2+)
5 | 发送/接收数据(TRD3-) | 发送/接收数据(TRD2-)
6 | 发送/接收数据(TRD0-) | 发送/接收数据(TRD1-)
7 | 发送/接收数据(TRD2+) | 发送/接收数据(TRD3+)
8 | 发送/接收数据(TRD2-) | 发送/接收数据(TRD3-)