# 智能诊断数据接收器安装(SD-GW5000)

### 产品外观

SD-GW5001（普通版）

SD-GW5101（防爆版）

### 指示灯说明

RUN: 运行
NET: 网络
STA: 状态

（1）网关上电，运行灯闪烁，状态灯常亮，等待3s左右，网络灯常亮， 表示系统运行正常；
（2）网关上电，当系统运行正常后，等待约40s，运行灯常亮，网络灯常亮，状态灯常亮，表示网关进入配置模式；
（3）网关上电，当系统运行正常后，等待约40s，运行灯闪烁，网络灯闪烁，状态灯常亮，表示网关连接服务正常；
（4）网关上电，当系统运行正常后，等待约40s，运行灯闪烁，网络灯常亮，状态灯常亮，表示网关连接服务失败；

### 安装方法

#### SD-GW5001（普通版）

壁挂式安装：

1. 使用螺钉将连接件与智能网关进行固定。

2. 墙面打孔（打孔直径需与所使用的连接件孔距及膨胀螺栓直径相匹配）使用膨胀螺栓将已装好智能网关的连接件与墙面进行固定。

槽型钢式安装：

1. 使用螺钉将连接件与智能网关进行固定。

2. 现场槽钢打孔（打孔尺寸需与所使用连接件孔径大小及孔距一致）使用螺栓将已装好智能网关的连接件与现场槽型钢进行固定。

#### SD-GW5101（防爆版）

壁挂式安装：

1. 墙面打孔（打孔直径需与所使用的天线支架连接件孔距及膨胀螺栓直径相匹配）使用膨胀螺栓将智能防爆网关与墙面进行固定。

2. 使用膨胀螺栓将天线支架连接件固定好（膨胀螺栓长度根据现场壁厚确定）使用螺栓将天线支架与连接件进行固定。

预制支架焊接式安装：

1. 在承重管上选好位置将预制支架A焊接在承重柱上；

2. 使用螺栓将智能网关、预制支架A、预制支架B完成组装固定即可。