# 电机安装

### 电机使用环境条件

项目 | 描述
使用环境温度 | 0 ~ +40 ℃
使用环境湿度 | 90%RH以下(不结露)
储存温度 | -20~70℃(不冻结)
储存湿度 | 90%RH以下(不结露)
振动 | 仅电机 | 旋转时49 m/s2以下、停止时24.5 m/s2以下
冲击 | 仅电机 | 98 m/s2以下
防护等级 | 连接器型电机 | IP67(使用了指定的电缆的情况下，但输出轴旋转部、电机连接器、编码器连接器的连接引脚部除外)
导线型电机 | IP65( 输出轴旋转部、电机连接器、编码器连接器的连接引脚部除外 )
海拔 | 最高海拔到5000m，1000m及以下使用无需降额，1000m以上每升高100m，降额1%，海拔超过2000m请联系厂家。

###

### 安装方法

可以垂直或水平安装电机，但须遵守以下要求。

安装方式 | 注意点
水平安装 | 将电缆出口朝下，以免油、水渗入电机内部。
垂直安装 | 附有减速机的电机轴向安装时，请使用有油封的电机，以免减速机油渗入电机内部。

### 油和水防护对策

- 请勿将电缆渗入油或水中使用，或者请使用专用防油电缆缆
- 请将电缆出口部朝下设置。
- 请勿在油和水经常溅落电机机身的环境中使用。
- 与减速机配套使用时，请使用有油封的电机，以免油从轴的伸出部渗入电机内部。