# 安装与接线

### 接线图

### 接线端子定义

Encoder
端子标识 | 端子定义 | 说明 | 端子标识 | 端子定义 | 说明
A0 | A | ENC_A | B0 | EV | 24V编码器电源
A1 | B | ENC_B | B1 | EG | 0V编码器电源
A2 | Z | ENC_Z | B2 | COM1 | ENC编码器公共端
A3 | X00 | ENC_Input0（探针功能） | B3 | Y00 | ENC_Output0（比较输出）
A4 | X01 | ENC_Input1（探针功能） | B4 | Y01 | ENC_Output1（比较输出）
A5 | X02 | ENC_Input2普通DI | B5 | Y02 | ENC_Output2普通DO
A6 | X03 | ENC_Input3普通DI | B6 | Y03 | ENC_Output3普通DO
A7 | COM0 | 输入公共端COM0 | B7 | NC | 空端子
A8 | 24V | 现场侧电源24V | B8 | 0V | 现场侧电源0V