# 如何用命令行方式设置网卡中断

### 登录工智机实时系统

1. 登录工智机实时系统，参考文档： 如何登录及查看系统

### 1.1 设置网卡中断

以下操作方法以SP7022（原SP7020H）机型为例

- 查看网卡名称

    ip a

- 如果想给enp8s0设置中断到CPU1上，使用指令查看中断号

    watch -n1 cat /proc/interrupts

图片绿色框中为enp4s0对应的网卡中断号

- 切换为管理员权限

    sudo su

- 设置网卡中断到CPU1

    echo 2 > /proc/irq/163/smp_affinity
    echo 2 > /proc/irq/164/smp_affinity
    echo 2 > /proc/irq/165/smp_affinity
    echo 2 > /proc/irq/166/smp_affinity
    echo 2 > /proc/irq/167/smp_affinity
    echo 2 > /proc/irq/168/smp_affinity

如果想把中断设置到CPU0：echo 1 > /proc/irq/中断号/smp_affinity

如果想把中断设置到CPU2：echo 4 > /proc/irq/中断号/smp_affinity

如果想把中断设置到CPU3：echo 8 > /proc/irq/中断号/smp_affinity

- 查看中断是否设置成功

    watch -n1 cat /proc/interrupts

查看到cpu1下的中断号一直变化，则证明设置成功

- 切换为sinsegye用户

    su sinsegye