# 功能调试

### 配置参数定义

模块配置共有1个参数，如下表所示。

功能 | 参数名 | 取值范围 | 默认值
频率变化率时间参数 | RoCoF calculation time | 40~1000ms | 40

频率变化率时间参数

频率变化率时间功能体现单位时间频率变化的速度，默认频率变化率时间为40ms，可设置范围40~1000ms。

### 过程数据

上行数据

上行数据90字节（每通道6字节，通道[n]取值01~15）
名称 | 含义 | 取值范围 | 数据类型 | 长度
Channel n State | 通道状态字 | 错误码：0000：正常1111：控制指令超出 | UINT | Bit15~Bit12
通道号： 00：channel 1（A相） 01：channel 2（B相） 10：channel 3（C相） 11：reserved | BIT11~BIT8
参数： 0x00：Urms 电压有效值（mV） 0x01：Irms 电流有效值（mA） 0x02：单相f频率（mHz） 0x03：P有功功率（mW） 0x04：Q无功功率（mW） 0x05：功率因数 0x06：三相电频率 0x07：三相总有功功率 0x08：三相总无功功率 0x09：VA和VB的相角 0x0a：VB和VC的相角 0x0b：VA和VC的相角 0x0c：VA和IA的相角 0x0d：VB和IB的相角 0x0e：VC和IC的相角 0x0f：IA和IB的相角 0x10：IB和IC的相角 0x11：IA和IC的相角 0x12：该相频率变化率（mhz/s） | BIT7~BIT0
Channel n Data | 通道数据 | / | DINT | 4字节

下行数据

下行数据60字节（每通道4字节，通道[n]取值01~15）
名称 | 含义 | 取值范围 | 数据类型 | 长度
Channel n Ctrl | 通道控制字 | 通道选择： 0x00：channel 1（A相） 0x01：channel 2（B相） 0x02：channel 3（C相） | UINT | BIT15~BIT8
数据选择： 0x00：Urms 电压有效值（mV） 0x01：Irms 电流有效值（mA） 0x02：单相f频率（mHz） 0x03：P有功功率（mW） 0x04：Q无功功率（mW） 0x05：功率因数 0x06：三相电频率 0x07：三相总有功功率 0x08：三相总无功功率 0x09：VA和VB的相角 0x0a：VB和VC的相角 0x0b：VA和VC的相角 0x0c：VA和IA的相角 0x0d：VB和IB的相角 0x0e：VC和IC的相角 0x0f：IA和IB的相角 0x10：IB和IC的相角 0x11：IA和IC的相角 0x12：该相频率变化率（mhz/s） | BIT7~BIT0
Channel n Data | 通道数据 | / | UINT | 2字节