# 引脚说明

Pin | 名称 | 方向 | 说明
1、2 | Us 3.3V | O | Us 3.3V输出引脚，用于后级I/O设备的通信供电
3、4、9、10 | Us GND | O | Us GND输出引脚，用于后级I/O设备的通信供电
5 | Rx0+ | I | 前级模块以太网接收+
6 | Tx1+ | O | 后级模块以太网发送+
7 | Rx0- | I | 前级模块以太网接收-
8 | Tx1- | O | 后级模块以太网发送-
11 | Tx0+ | O | 前级模块以太网发送+
12 | Rx1+ | I | 后级模块以太网接收+
13 | Tx0- | O | 前级模块以太网发送-
14 | Rx1- | I | 后级模块以太网接收-
15 | SWDIO |  | MCU数据线
16 | SWCLK |  | MCU时钟线
17、18、23、24 | RTD 1~4+ | I | RTD 1~4+ 输入
19、20、25、26 | RTD 1~4- | I | RTD 1~4- 输入
21、22、27、28 | RTDL 1~4- | I | RTDL 1~4- 输入
29~32 | NC |  | 不连接
33~35 | PGND | I | 现场侧电源0V
36~38 | Up 24V | I | 现场侧电源24V
39、40 | PE |  | 大地