# 27 寸LCD 开架式触控显示器

### 概览

STS2724-0270|27 寸LCD 开架式触控显示器

采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性纯玻璃触摸屏，带来优质的图像质量，178°(h) x 178°(v) 视角，使其不管在横向或纵向模式下，都可以保持清晰的色彩和图象，高清 LCD 显示器提供卓越的高清互动性、清晰度和分辨率。

### 技术参数指引

型号 | STS2724-0270
颜色 | 黑色
有效显示区域 | 23.53" x 13.23" / 597.6mm x 336.15mm
对角线 | 27"
长宽比 | 16:9
最佳分辨率 | 1920 x 1080 50, 60 Hz
其他支持的分辨率 | 640x480 60Hz; 720x400 70Hz; 800x500, 60Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x800 60Hz; 1280x1024 60Hz;1366x768 60Hz, 60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB; 1920x1080 50, 60Hz
色彩 | 1,670万
亮度(标准) | IntelliTouch: 270 nits; TouchPro PCAP: 270 nits
响应时间(标准) | 12ms
视角 | 水平：89°/178°；垂直：89°/178°
对比度 | 3000:1
屏幕显示 | 可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入。控制：菜单，上，下，选择，电源设置：亮度，对比度，时钟，相位，水平位置，垂直位置，自动调节，长宽比，清晰度，色温，OSD超时，OSD语言，OSD水平位置，OSD垂直位置，调用默认值，视频优先，信息，睡眠模式下触控，Touch Through (仅限TouchPro PCAP型号)语言：英语，法语，意大利语，德语，西班牙语，简体中文，繁体中文，日语锁定：OSD，电源
I/O 端口 | 串口(仅限IntelliTouch型号), USB TypeB, RJ45适用于OSD遥控器, VGA, HDMI, DP端口, 12V 直流电源
视频 | HDMI V1.3 A型母头母头DB-15连接器的模拟VGADisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入输入视频水平同步频率范围： 30–82KHz；输入视频垂直同步(帧速)频率范围： 50-75Hz
电源 | 外置DC - 可选电源适配器(需额外选购)电源输入接口：同轴电源插孔(2 mm (+0.0 -0.1mm) 针脚外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格：12VDC +/- 5%适配器输出电源连接器: DC筒塞（2.1mm（+/- 0.1mm）销内径，5.5mm（+/- 0.05mm）筒外径，9.5mm（+/- 0.3mm）筒长）
功耗 | 开启(默认-亮度75%)：21W；开启(标准-亮度100%)：27W主机休眠(显示器 +电源适配器)：1.5W关闭(显示器 +电源适配器)：0.5W
温度 | 工作：0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)；储存： -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
湿度 | 工作：20% - 80%；储存：10% - 95%
重量 | 不含包装：16.09 lbs / 7.3 kg；含包装: 22.49 lbs / 10.2 kg
运输尺寸 | 30.79" x 20.87" x 7.87" / 782mm x 530mm x 200mm
安装选项 | 200mm x 100mm VESA 安装；四面配有4孔安装接口；使用可选表圈套件 (IntelliTouch/IntelliTouch Dual-touch型号) 进行前端安装； 使用内含支架 (TouchPro PCAP/IntelliTouch ZB型号) 进行嵌入式安装
合规合标 | 仅限TouchPro PCAP型号: GLI 27KV空气放电/8KV接触放电静电合规合标UL 62368 落球测试；防撞等级IK08
MTBF | 经验证为50,000小时
机构认证 | UL, FC, C; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE
包装内含 | HDMI线， VGA线， OSD控制器， USB触控线，快速安装指南； 无边框机种： 嵌入式安装支架/带螺丝； 有边框机种： L型(侧装)支架/带螺丝，EEI标签，日本B级TM信息表