# 技术规格

### 技术参数指引

型号 | SRL4208
电源电压 | 20.8~28.8V DC
供电极性保护 | 支持
通道数 | 8 输出，电压型/电流型
总线 5VDC 消耗电流（满载时） | 200mA
量程
电压（单极性） | 0~10V
电压（双极性） | -10~10V
电流 | 0~20mA
数据字
电压 | -32000~32000，满量程
电流 | 0~32000
分辨率
电压 | 16 位精度
电流 | 16 位精度
模拟量输出阶跃响应 | 1.8ms
安装导轨 | 35mm 导轨
模块尺寸（长 X 宽 X 高） | 27*100*68mm
工作环境 | 工作温度：-20～60°C ；相对湿度:5%～90%(无凝露）
尺寸（长×宽×高）(mm) | 27×100×68
工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%(无凝露）
尺寸（长×宽×高）(mm) | 12*100*68