# 技术规格

### 技术参数指引

接口参数
总线协议 | S-Link
过程数据量：下行 | 60 Bytes
过程数据量：上行 | 90 Bytes
技术参数
测量值 | 电压、电流
计算参数 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率
测量电压范围 | Max 690VAC
测量电流范围（持续工作） | 5A
电压输入阻抗（典型值） | 990kΩ
电流输入阻抗（典型值） | 30mΩ
分辨率 | 24 bit
频率范围 | 45Hz~65Hz
正弦电压电流测量精度（满量程） | 电压 | 0.2%
电流 | 0.2%
功率（计算值） | 0.5%
频率 | ±0.003Hz
采样速率 | ≤8ksps
电流消耗（典型值） | 115mA
工作温度 | -10℃~+60℃
存储温度 | -20℃~+75℃
相对湿度 | 95%，无冷凝
重量 | 75g
尺寸 | 100×14.8×68.67mm
防护等级 | IP20