# 技术规格

### 技术参数指引

型号 | SRE3284
技术规格
输入点数 | 4
输入类型 | 热电偶
供电极性保护 | 支持
工作电压 | 24VDC（允许电压范围18VDC~28VDC）
总线5VDC耗电流 | 165mA
输入范围 | 热电偶类型（任选一个）：S/T/R/E/N/K/J;电压范围：±80mV
测量原理 | Sigma -Delta
分辨率
温度 | 0.1℃/0.1℉
电压 | 15位+符号位
共模抑制 | 85dB，DC-50HZ/60HZ/400HZ
导线长度 | 补偿导线最长30m
导线回路电阻 | 最大为20Ω
输入阻抗 | ≥10MΩ
基本误差 | ≤0.1%FS
一致性 | 0.05%FS
冷端误差 | ±1.5℃
隔离
通道与总线之间 | 有
电源与总线之间 | 有
通道与电源之间 | 有
显示指示 | 电源、RUN绿色指示灯
工作环境
工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）
尺寸（长×宽×高） | 15×100×80（mm）