# 功能调试

### 模块描述

输入输出信号所占 word 大小 | 以 word 为单位划分
输入（CPU 模块←SRT3182 模块）（402word） | 0、201 | 1~200、202~401
状态字（见表 1-3） | 数据字
输出（CPU 模块→SRT3182 模块）（2word） | 0~1
控制字

数据字详细说明

| Bit15-Bit1 | Bit0
Word0 | 保留 | 通道 0 通讯状态位[1]
Word201 | 保留 | 通道 1 通讯状态位

[1]通讯状态位

0：通讯状态正常；1：通讯状态故障。

控制字详细说明

| Bit15-Bit0
Word1 | 0 通道数据输入值[3]
… | 0 通道数据输入值
Word200 | 0 通道数据输入值
Word202 | 1 通道数据输入值
… | 1 通道数据输入值
Word401 | 1 通道数据输入值

SRT3184 的输入规则如下

0~10V：对应十进制 60~62060；

#### 控制字详细说明

| Bit15-Bit4 | Bit7-Bit4 | Bit3-Bit0
Word0 | 保留 | 采样周期设置[4]
Word1 | 保留 | 通道 1 使能 | 通道 0 使能[5]

[4]：SRT3182 支持四种采样速率设置

① 0000：5 µs（默认）；

② 0001：10 µs；

③ 0010：20 µs；

④ 0011：50 µs；

[5]：SRT3182 支持通道使能功能

① 0：通道关闭（默认）；

② 1：通道开启。