# 安装与接线

### SRT2X16尺寸及接线说明

SRT2116 模块尺寸图

SRT2116 模块接线图（端子丝印标识不同批次存在左右两个版本， 不影响使用）

SRT2116 模块接线表

输出点 | 端子丝印标识（版本 A） | 端子丝印标识（版本 B） | 说明
Q 0.0 | 1 | 0 | 输出通道 0
Q 0.1 | 2 | 1 | 输出通道 1
Q 0.2 | 3 | 2 | 输出通道 2
Q 0.3 | 4 | 3 | 输出通道 3
Q 0.4 | 1 | 4 | 输出通道 4
Q 0.5 | 2 | 5 | 输出通道 5
Q 0.6 | 3 | 6 | 输出通道 6
Q 0.7 | 4 | 7 | 输出通道 7
24V | 5&6 | C1 | 24V 公共端
Q 0.8 | 1 | 8 | 输出通道 8
Q 0.9 | 2 | 9 | 输出通道 9
Q 0.A | 3 | 10 | 输出通道 10
Q 0.B | 4 | 11 | 输出通道 11
Q 0.C | 1 | 12 | 输出通道 12
Q 0.D | 2 | 13 | 输出通道 13
Q 0.E | 3 | 14 | 输出通道 14
Q 0.F | 4 | 15 | 输出通道 15
0V | 5&6 | C2 | 0V 公共端

SRT2116 接线说明：
数字量输出模块 SRT2116 中接线端子 X2 中 5 或 6 端接 24V，接线端子 X4 中 5 或 6端接 0V，每组 24V 提供两个接线端子，模块内部已经联通，方便用户并线使用。