# DI接口规格

### DI接口硬件图

### DI接口定义

接口 | 信号名 | 接口 | 信号名
1 | DI0 | 6 | DI4
2 | DI1 | 7 | DI5
3 | DI2 | 8 | DI6
4 | DI3 | 9 | DI7
5 | 公共端G | 10 | 公共端G

### DI输入规格

项目 | 规格
输入点数 | 8路数字量输入
信号类型 | 支持PNP/NPN输入
0信号电压(PNP) | 0V-1.5V
1信号电压(PNP) | DC 5-24V
0信号电压(NPN) | DC 5-24V
1信号电压(NPN) | 0V-1.5V
隔离方式 | 光耦隔离
输入电流 | 15mA
输入频率 | 30Khz以上
端口防护 | 过压防护
隔离耐压 | 2500V以上

### DI电路接线图

漏型输入:PNP 模式。G端子接入24V，输入信号是0V。
源型输入:NPN 模式。G端子接入0V，输入信号是24V。