# 技术规格

### 技术参数指引

项目 | SC5032-0000
供电电压 | 24 V DC (-15 %/ +20 %)
编码器输入类型 | 增量型编码器(A/B)
输入通道数 | 2路（EA+EB+EZ）
输入类型 | 差分
信号电压 | 0～5 VDC
脉冲计数倍率 | 4倍/2倍（默认4倍）
脉冲计数范围 | -2147483648 ～ +2147483648
计数方向反向 | 支持
Us供电消耗 | 典型值165mA
电气隔离耐压 | 500 V(通信与现场电压）
工作温度 | ﹣25 ℃～﹢85 ℃
储存温度 | ﹣40 ℃～﹢85 ℃
相对湿度 | 95 %，无冷凝
外形尺寸 | ～12 x 62 x 55 mm
重量 | ～25 g
安装 | PCB （信号分配板可支持导轨、螺钉等多样化需求）
安装位置 | 35mm上下安装间隙
位置编码 | 2 & 7
防护等级 | IP20