# 如何用命令行方式设置网口IP

以下方式适用一层虚拟化系统及二层虚拟化系统

- 登录工智机实时系统，参考文档 如何登录及查看系统

- 使用指令查看网口名称

    ip a

- 修改文件，键盘输入 i 即可编辑文件，按esc退出编辑，键盘输入 :wq 保存文件

    cd /etc/netplan
    sudo vim /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml   //也可能文件的名字为00-network-manager-all.yaml

- 设置静态IP（每行的空格数一定要对）

    network:
      version: 2
      renderer: NetworkManager
      ethernets:
        eth0:
          addresses:
              - 192.168.1.200/24

4. 设置动态IP（每行的空格数一定要对）

    network:
      version: 2
      renderer: NetworkManager
      ethernets:
        eth0:
          dhcp4: true

6. 如果需要设置多个网口的IP，往下追加

    network:
      version: 2
      renderer: NetworkManager
      ethernets:
        eth0:
          addresses:
              - 192.168.1.200/24
        enp2s0:
          dhcp4: true

6. 发送指令使更改的IP生效

    sudo netplan apply

- 如果修改的IP地址网段有更改，电脑再配置成和工智机相同的IP，在终端下查看修改后的IP是否能够ping通，具体方式可参考此文档 如何登录及查看系统的第二大节第一点