# 功能调试

### COE参数说明

参数 | 说明
2001:01 EtherCATBµsErrOutoutEN | 参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置（此设置断电不保存）： 0：输出保持50ms后清除； 1：输出保持； 2：输出保持10ms后清除； 3：输出保持20ms后清除； 4：输出保持100ms后清除； 5：输出保持500ms后清除； 6：输出立即清除；

### DC/Oversampling参数说明

参数设置后刷新生效

参数 | 说明
Operation Mode： | 使用通道数选择： 2 Channels（Byte）：选择使用两个通道，Byte类型 2 Channels（Bit）：选择使用两个通道，Bit类型 1 Channels（Byte）：选择使用一个通道，Byte类型（第一通道） 1 Channels（Bit）：选择使用一个通道，Bit类型（第一通道） 注：当使用SRE5204模块时，选择1 Channels，使用前两个通道，选择2 Channels，使用全部通道
Sync Unit Cycle Time (µs)： | 周期时间，由EtherCAT设定周期时间决定
Oversampling Factor: | 1，2，4，5，8，10，16，20，25，32，40，50，64，80，100，125，128; | （Bit类型）的采样数据
| 8(1*8)，16(2*8)，32(4*8)，40(5*8)，64(8*8)，80(10*8)，128(16*8)，160(20*8)，200(25*8) | （Byte类型）的采样数据
Sample Cycle Time (µs)： | 采样周期，由EtherCAT设定周期时间与采样数关系决定

### Codesys/分布式时钟

（当使用SRE5204模块时，选择1 Channels，使用前两个通道，选择2 Channels，使用全部通道）

Operation Mode |  | 备注
1 Ch. - X times oversampling | X:2，3，4，5，8，10，16，20，40，50，100，200，400，1000 | 通道1（bit类型）的采样数据
2 Ch. - X times oversampling | X:2，3，4，5，8，10，16，20，40，50，100，200，400，1000 | 通道1、2（bit类型）的采样数据