# 安装与接线

### 尺寸及接线说明

SRT3028 模块尺寸图

SRT3028 模块接线图

SRT3028 模块接线表

输入通道定义 | 端子丝印标识 | 外部接线说明
AI 0+ | 1 | 输入通道 0 正极
AI 0- | 2 | 输入通道 0 负极
AI 1+ | 3 | 输入通道 1 正极
AI 1- | 4 | 输入通道 1 负极
AI 2+ | 1 | 输入通道 2 正极
AI 2- | 2 | 输入通道 2 负极
AI 3+ | 3 | 输入通道 3 正极
AI 3- | 4 | 输入通道 3 负极
NC | 5&6 | 无需接线
AI 4+ | 1 | 输入通道 4 正极
AI 4- | 2 | 输入通道 4 负极
AI 5+ | 3 | 输入通道 5 正极
AI 5- | 4 | 输入通道 5 负极
AI 6+ | 1 | 输入通道 6 正极
AI 6- | 2 | 输入通道 6 负极
AI 7+ | 3 | 输入通道 7 正极
AI 7- | 4 | 输入通道 7 负极
NC | 5&6 | 无需接线