# 15英寸LCD 开架式触控显示器

### 概览

STS1522-0270|15英寸LCD 开架式触控显示器

采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性，高性价比，品质极佳，触控屏密封，可防尘防污渍以及液体。

### 技术参数指引

型号 | STS1522-0270
颜色 | 黑色
有效显示区域 | 11.97" x 8.98" / 304.1mm x 228.1mm
对角线 | 15"
长宽比 | 4:3
尺寸 | 有边框：336.4 x 264.4 x 41.9 mm / 13.24 x 10.41 x 1.65" ；无边框：358 x 284.9 x 35.6 mm / 14.09 x 11.22 x 1.40 "
最佳分辨率 | 1024 x 768 60, 75 Hz
其他支持的分辨率 | 640 x 480 60 Hz; 720 x 400 70 Hz; 800 x 500 60 Hz; 800 x 600 56, 60Hz
色彩 | 1,620万
触控点数 | 单点触控触控以及10点
亮度(标准) | IntelliTouch: 270 nits; 投射式电容PCAP: 270 nits
响应时间(标准) | 23ms
视角 | 水平：±80°或总计160°；垂直：70°/ 80°或总计150°
对比度 | 800:1
屏幕显示 | 可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入。控制：菜单，上，下，选择，电源设置：亮度，对比度，时钟，相位，水平位置，垂直位置，自动调节，长宽比，清晰度，色温，OSD超时，OSD语言，OSD水平位置，OSD垂直位置，调用默认值，视频优先，信息，睡眠模式下触控语言：英语，法语，意大利语，德语，西班牙语，简体中文，繁体中文，日语锁定：OSD，电源
视频 | HDMI V1.3 A型母头母头DB-15连接器的模拟VGADisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入输入视频水平同步频率范围： 30–60KHz；输入视频垂直同步(帧速)频率范围： 50-75Hz
电源 | 外置DC - 可选电源适配器(需额外选购)电源输入接口：同轴电源插孔(2 mm (+0.0 -0.1mm) 针脚外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格：12VDC +/- 5%适配器输出电源连接器: DC筒塞（2.1mm（+/- 0.1mm）销内径, 5.5mm（+/- 0.05mm）筒外径, 9.5mm（+/- 0.3mm）筒长）
功耗 | 开启(显示器+电源适配器)：12.5W 睡眠(显示器+电源适配器)：1.5W 关闭(显示器+电源适配器)：0.5W
温度 | 工作：0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)；储存： -20 °C~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
湿度 | 工作：20% - 80%；储存：10% - 95%
重量 | 不含包装：6.4 lbs / 2.9 kg；含包装： 10.36 lbs / 4.7 kg
运输尺寸 | 17.09" x 14.76" x 6.89" / 434mm x 375mm x 175mm
安装选项 | 75 mm VESA 安装 (PCAP 型号)；后部安装 (PCAP 型号)；2孔安装接口, 位于四边； 嵌入式安装包括支架 (PCAP 型号)
MTBF | 经验证为50,000小时
机构认证 | UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE
包装内含 | HDMI线，VGA线，OSD 控制器，USB触控线，快速安装指南； 无边框机种：嵌入式安装支架/带螺丝；有边框机种：L型(侧装)支架/带螺丝，EEI标签，日本B级TM信息表