# 技术参数

### 技术参数指引

SP5010
操作系统 | MetaOS(默认桌面系统Windows，可选配CentOS/Ubuntu/欧拉/麒麟等)
处理器 | 海光3350
内存 | 16GB，最大可支持 128GB
系统硬盘 | 256G SSD +512G SSD（标准配置）
运控能力 | 128 轴
带轴性能 | 16 轴/500µs 32 轴/1ms
LAN 以太网 | 2 路板载+1 路扩展
COM 串口 | 2*COM(RS485)+2*COM(RS232)
USB接口 | 4*USB 3.0+5*USB 2.0
显示接口 | 1*HDMI+1*DP
音频接口 | 1*Mic In+ 1*Line In + 1*Line Out
扩展槽 | 不支持
指示灯 | 前面板：电源指示灯
开关 | 按钮开关
供电 | AC 220V
电源功率 | 标配 350W
安装方式 | 机架式
外观尺寸 | 482(宽)*400(深)*44.5(高) mm
存储温度 | -20~70℃
工作温度 | 0~40℃