# 技术规格

数字量输出
产品型号 | SRR2116
总线输入电源额定电压 | 5VDC（4.5V~5.5V）
总线输入电源额定电流 | ≤75mA
现场侧输入电压范围 | 24VDC（20.4V~28.8V）
输出信号点数 | 16
输出信号类型 | NPN
输出压降 | ＜1V
输出负载类型 | 阻性负载、感性负载、灯负载
单通道额定电流 | Max：0.5A
漏电流 | <10uA
反应时间 | <150µs
输出通道保护 | 短路保护（自动恢复机制）
模块保护 | 反接保护（自动恢复机制）、现场侧浪涌保护
隔离方式 | 光耦隔离
隔离耐压 | 500VAC
额定电流消耗 | 75mA
功耗 | 0.375W
通道指示灯 | 绿色LED灯

通用技术参数
规格尺寸 | 100◊16.11◊80mm
重量 | 70g
工作温度 | -20℃~+60℃
存储温度 | -40℃~+80℃
相对湿度 | 95%，无冷凝
海拔高度 | ≤2000m
污染等级 | 2级
防护等级 | IP20