# 功能调试

### 模块描述

SRT2028 为 8 通道 SSR 可控硅输出模块，其还具备诊断模块通讯状态是否正常，共占输入 1word 和输出 1word，模块需配合 SRT 系列耦合器使用，IO 模块无法单独使用；本文描述的模块功能均在 SRT2028 模块与耦合器正常通讯的前提下实现（1word=2byte）。

#### 模块地址表

输入输出信号所占 word 大小 | 以 word 为单位划分
输入(CPU 模块←SRT2028 模块)（1word） | 0
状态字
输出(CPU 模块→SRT2028 模块)（1word） | 0
数据字

#### 状态字详细说明

软元件地址 | 信号名称
Bit0 | 模块通讯状态（输入值为“0”时表示正常，为“1”时表示故障）
Bit15~Bit1 | 保留

#### 数据字详细说明

软元件地址 | 信号名称
Bit7~Bit0 | 通道输出
Bit15~Bit8 | 保留