# Cobalt 线程调度状态详解

在实时系统开发中，理解线程的调度状态对于优化系统性能、调试问题和确保系统的实时性非常重要。本文将深入探讨 xkernel 3 中 Cobalt 实时内核的线程调度状态的含义、状态之间的转换，以及如何在实际应用中监控和分析线程状态。

### 查看线程调度状态

在 Cobalt 线程运行时，可以通过以下命令实时查看线程的调度状态：

    watch -n1 cat /proc/xenomai/sched/stat

该命令每秒刷新一次，显示当前系统中所有线程的调度状态信息。

在 `Cobalt` 的实时内核中，线程调度状态使用一系列符号来表示每个线程的当前状态。各状态如下所述：

### 调度状态符号说明

在 Cobalt 实时内核中，线程调度状态使用一系列符号表示，每个符号对应线程当前的状态。以下是从源代码中提取的状态符号及其说明：

    /*
     * 'S' -> Forcibly suspended.
     * 'w'/'W' -> Waiting for a resource, with or without timeout.
     * 'D' -> Delayed (without any other wait condition).
     * 'R' -> Runnable.
     * 'U' -> Unstarted or dormant.
     * 'X' -> Relaxed shadow.
     * 'H' -> Held in emergency.
     * 'b' -> Priority boost undergoing.
     * 'T' -> Ptraced and stopped.
     * 'l' -> Locks scheduler.
     * 'r' -> Undergoes round-robin.
     * 't' -> Runtime mode errors notified.
     * 'L' -> Lock breaks trapped.
     * 's' -> Ptraced, stopped synchronously.
     */

下面将详细解释每个状态符号的具体含义、可能的触发条件，以及它们在系统中的作用。

1. 'U'（Unstarted or dormant）- 未启动或休眠

   - 含义：线程尚未启动，或者已被停止并处于休眠状态，不参与调度。
   - 触发条件：线程创建后未调用 rt_task_start()，或者调用了 rt_task_suspend() 使线程进入休眠。

2. 'R'（Runnable）- 可运行

   - 含义：线程已准备好被调度器选中并执行。
   - 触发条件：线程已启动并未被阻塞、挂起或停止。

3. 'w' / 'W'（Waiting for a resource, with or without timeout）- 等待资源（有无超时）

   - 'w'：等待资源，无超时。
   - 含义：线程正在等待某个资源（如信号量、互斥锁）变得可用，没有设置超时时间。
   - 触发条件：调用阻塞式的同步原语，如 rt_sem_p()。
   - 'W'：等待资源，有超时。
   - 含义：线程等待资源的同时，设置了超时时间。
   - 触发条件：调用带超时的同步原语，如 rt_sem_p_timed()。

4. 'D'（Delayed without any other wait condition）- 延迟（无其他等待条件）

   - 含义：线程调用了延迟或休眠函数，被阻塞指定的时间，没有其他的等待条件。
   - 触发条件：调用 rt_task_sleep() 或 rt_task_sleep_until()。

5. 'S'（Forcibly suspended）- 强制挂起

   - 含义：线程被强制挂起，停止执行。
   - 触发条件：调用 rt_task_suspend()，或者被其他线程挂起。

6. 'T'（Ptraced and stopped）- 被 ptrace 跟踪并停止

   - 含义：线程被调试器（通过 ptrace）跟踪，并已停止执行。
   - 触发条件：使用调试工具对线程进行跟踪和控制。

7. 's'（Ptraced, stopped synchronously）- 被 ptrace 同步停止

   - 含义：与 'T' 状态类似，但强调线程是同步停止的。
   - 触发条件：线程在特定的同步点被调试器停止。

8. 'H'（Held in emergency）- 紧急保持

   - 含义：线程被紧急停止，通常是由于系统检测到不可恢复的错误。
   - 触发条件：系统陷入紧急模式，调用 rt_task_set_mode() 进入紧急状态。

9. 'X'（Relaxed shadow）- 进入非实时模式（放松的影子线程）

   - 含义：线程从实时域切换到了非实时（Linux）域，进入”放松”状态。
   - 触发条件：调用可能阻塞的系统调用，如文件 I/O 操作。

10. 'b'（Priority boost undergoing）- 正在进行优先级提升

    - 含义：线程的优先级正在被临时提升。
    - 触发条件：发生优先级反转时，系统自动提升低优先级线程的优先级。
    - 作用：防止优先级反转，确保高优先级线程能够及时获得资源。

11. 'l'（Locks scheduler）- 锁定调度器

    - 含义：线程持有调度器的锁，阻止其他调度活动的进行。
    - 触发条件：调用 rt_sched_lock()。
    - 作用：防止线程在关键代码段被调度器抢占，确保操作的原子性。

12. 'r'（Undergoes round-robin）- 采用时间片轮转调度

    - 含义：线程使用时间片轮转的调度策略。
    - 触发条件：线程被配置为使用轮转调度策略，通常在同一优先级下。

13. 't'（Runtime mode errors notified）- 运行时模式错误已通知

    - 含义：线程已被通知存在运行时模式的错误。
    - 触发条件：线程执行非法操作或违反了实时模式的约束。

14. 'L'（Lock breaks trapped）- 锁中断已捕获

    - 含义：线程捕获了锁的中断，可能需要处理锁的释放或继承。
    - 触发条件：线程在持有锁的情况下被中断，可能与优先级继承有关。
    - 作用：确保锁机制的正确性，避免死锁或优先级反转。

### 状态流转关系

为了更好地理解线程状态之间的转换关系，下面使用 Mermaid 流程图展示各个状态的流转：

图解说明

- 初始状态：线程从 'U'（未启动或休眠）状态开始，通过启动操作进入 'R'（可运行）状态。
- 可运行状态：在 'R' 状态下，线程可以根据需要进入其他状态，如等待资源、延迟、被挂起等。
- 状态转换：大多数非 'R' 状态最终都会返回到 'R' 状态，表示线程在完成等待、延迟或处理后重新变为可运行。

### 实际应用中的示例

示例 1：线程等待资源

当线程需要获取一个被占用的互斥锁时：

1. 线程从 'R' 状态进入 'w' 状态（等待资源，无超时）。
2. 一旦互斥锁可用，线程返回到 'R' 状态，准备执行。

示例 2：线程延迟执行

当线程需要等待一段时间再继续执行时：

1. 线程调用 rt_task_sleep()，从 'R' 状态进入 'D' 状态（延迟）。
2. 延迟时间结束后，线程返回到 'R' 状态。

示例 3：线程被强制挂起

当需要暂停线程的执行以进行资源调度或系统维护时：

1. 线程调用 rt_task_suspend()，从 'R' 状态进入 'S' 状态（强制挂起）。
2. 线程被 rt_task_resume() 唤醒，返回到 'R' 状态。

### 监控和调试建议

- 定期检查线程状态：使用 `watch -n1 cat /proc/xenomai/sched/stat`，实时监控线程状态，及时发现异常。
- 处理优先级反转：注意 'b' 状态的线程，检查是否存在优先级反转，优化线程的优先级设置。
- 调试挂起和停止的线程：对于处于 'S'、'T'、's' 状态的线程，确认是否需要恢复，或检查是否存在死锁。
- 分析非实时操作：处于 'X' 状态的线程可能影响系统的实时性能，尽量减少线程进入非实时域的次数。