# SRE系列I/O产品

### 概览

SRE系列IO产品采用百兆背板总线，扫描周期最短可达125μs，单个耦合器最多可扩展至2048*DI、2048*DO、512*AI和512*AO，适合高速、高精度、多检测点的实时总线控制应用。
SRE系列支持超过70种模块类型，除了传统的数字量和模拟量输入/输出模块，还提供位置采集模块、协议转换模块，以及步进电机驱动模块，能够轻松集成包括不同的现场总线设备到EtherCAT系统中。

### 产品型号

SRE系列I/O产品为EtherCAT高性能模块，包括耦合器、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块、温度测量模块等，24VDC供电，带模块诊断功能。产品列表如下：

型号 | 说明
SRE8200 | EtherCAT总线、2个RJ45口，高性能背板总线、最多可扩展64个模块。
SRE1016 | 16通道数字量输入，支持PNP/NPN输入。
SRE1032 | 32通道数字量输入，支持PNP/NPN输入。
SRE1332 | 16通道NPN输入，16通道晶体管NPN型输出。
SRE1432 | 16通道PNP输入，16通道晶体管PNP型输出。
SRE2116 | 16通道数字量输出，晶体管NPN型，额定0VDC(±3V)/0.5A。
SRE2132 | 32通道数字量输出，晶体管NPN型，额定0VDC(±3V)/0.5A，单个模块总计不超过10A。
SRE2216 | 16通道数字量输出，晶体管PNP型，额定24VDC/0.5A。
SRE2232 | 32通道数字量输出，晶体管PNP型，额定24VDC/0.5A，单个模块总计不超过10A。
SRE3204 | 4通道电压/电流输入，16位精度。
SRE3208 | 8通道电压/电流输入，16位精度。
SRE3274 | 4通道热电阻输入模块。
SRE3284 | 4通道热电偶输入模块。
SRE3522 | 两路模拟量快速采集模块
SRE4204 | 4通道电压/电流输出，±10V或0~20mA，16位精度。
SRE4208 | 8通道电压/电流输出，±10V或0~20mA，16位精度。
SRE5012 | 2通道高速计数模块，2组A、B、C计数输入，单端（额定24V最大200KHZ，支持PNP/NPN输入）或差分（5V最大 4MHZ），支持普通计数功能 。
SRE5034 | 4通道高速计数模块，4组A、B、C计数输入，差分（5V最大 4MHZ），支持普通计数功能。
SRE5042 | 2通道SSI绝对值编码器模块
SRE5202 | 2通道数字量快速输出模块
SRE5204 | 4通道数字量快速输出模块
SRE5234 | 高速脉冲输出模块，4轴PTO输出，NPN型单端输出最大400KHZ(5V时)，差分输出最大1MHZ。
SRE6002 | 串口模块，2个RS422/RS232/RS485接口，支持Modbus RTU和自由口协议，波特率最快115.2Kbps。
SRE6004 | 串口模块，4个RS422/RS232/RS485接口，支持Modbus RTU和自由口协议，波特率最快 115.2Kbps。
SRE6051 | 1通道 CANopen 主站网关模块
SRE6051-0010 | 1通道CAN 主站网关模块
SRE6061 | 1通道 PROFINET 主站网关模块
SRE6081 | 1通道 DeviceNet主站网关模块
SRE6091 | 1通道 PROFIBUS DP 主站网关模块
SRE9001 | 电源中继模块
SRE9010 | 终端盖板
SRE9020 | –