# 安装与接线

### 尺寸及接线说明

SRT6012 模块尺寸图

SRT6012 模块接线图

SRT6012 模块接线表

接口定义 | 端子丝印标识 | 外部接线说明
1_TX | 1 | 232 RX（第 1 通道）
1_RX | 2 | 232 TX（第 1 通道）
GND | 3&4 | 接地（第 1 通道）
2_TX | 1 | 232 RX（第 2 通道）
2_RX | 2 | 232 TX（第 2 通道）
GND | 3&4 | 接地（第 2 通道）
NC | 5&6 | 无需接线
NC | / | 没有接口

注意：
SRT6012 的 RS232 接口需要与外部设备交叉接线，即模块的 1 号端口 TX 接外部设备的 RX，2 号端口 RX 接外部设备的 TX。
模块的 3 号和 4 号端口是 GND，内部联通，用户只需要将其中任意一个与外部设备的GND 相连即可。