# 如何系统刷写及备份操作手册

### 系统刷写

- 制作U盘启动盘 在工作电脑上，下载rufus软件以及系统镜像 rufus软件下载地址：https://rufus.ie/downloads/ 建议下载最新版。 iso镜像请从官网下载对应版本，以下载SP7020H镜像为例，点击资源文件进行下载

  通过rufus工具将iso镜像装到U盘或硬盘内(U盘建议32G及以上) 将U盘插至工作电脑上，在工作电脑上直接点击"rufus.exe"文件运行rufus软件，可见下述界面。 根据红框所示进行参数配置，点击开始。配置好的安装选项如下图:卷标输入:Rescuezilla

- 等待状态进度条读取完毕，制作好的U盘内容中，可见系统文件夹IMG_files，如下图所示。type I系统包含linux文件夹，Type II系统包含linux和windows文件夹。

- 给工智机刷写系统 将做好的U盘插在工智机上，给工智机上电。 进入工智机bios界面，通过 U盘 进入系统。 在开机启动页面快速点按delete或F2直至进入bios界面，进入"save & exit"页面。启动列表项，选择所使用的U盘，点击"enter"，进入系统。

- 选择需要刷写的系统 从U盘进入系统后，可见下述画面。根据自行需要进行系统刷写： "restore all": 重新刷写整个系统 "restore linux": 单独刷写底层linux系统，不影响上层windows系统。 "restore windows":单独刷写windows系统，不影响linux系统

- 选择完毕后，点击回车进入下一步

启动方式选择USB设备启动，点击回车

- 等待系统刷写完毕 通过上述操作后，可进入下述界面，等待系统刷写完毕即可。

注:还原过程遇到此现象 说明只检测到一个硬盘,输入y ，输入"enter"确认后可继续下一步

- 屏幕上显示process completes,exit88；系统刷写结束；关机拔掉U盘即可

### 系统备份

- 通过rufus工具将iso镜像装到U盘或硬盘内

rufus软件下载地址：https://rufus.ie/downloads/ 建议下载最新版。

安装选项如下图:卷标输入:Rescuezilla

- 进入bios(上电后长按delete或F2)选择U盘启动，启动后选择backup all，点击回车进入下一步

注：备份时会删除IMG_files目录下的文件，请确保无有用文件

- 选择启动方式,USB设备启动,点击回车

- 显示process completes,exit88；如下图所示

- 备份完成；关机拔掉U盘 注：在U盘中,备份完成后系统文件夹放在IMG_files内,如下图