# 技术规格

模拟量输出
产品型号 | SRR4014
总线输入电源额定电压 | 5VDC（4.5V~5.5V）
总线输入电源额定电流 | ≤30mA
现场侧输入电压范围 | 24VDC（20.4V~28.8V）
输出点数 | 4
输出类型 | 电压型
输出信号 | Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V（量程可调，默认为-10V~+10V）
通道反应时间 | 200µs / ch200µs / 4ch
分辨率 | 16bits
精度 | 25℃时±0.1%，全温度范围±0.3%
负载阻抗（电压型） | ≥2kΩ（1kΩ 精度：25℃时±3‰，全温±5‰）
负载阻抗（电流型） | -
系统不能被影响 | ±15V电源损坏短路时，系统+5V电源不能被影响
输出保护 | 过载保护、开路保护、短路保护（均为自动恢复机制）
电位隔离 | 在通道之间不隔离，在通道和背板总线之间隔离，在通道和电源电压间隔离
隔离耐压 | 500VDC
额定电流消耗 | 30mA
功耗 | 0.15W
非 OP状态下清空保持可选功能 | 支持
通道指示灯 | 绿色LED灯