# 技术规格

### 技术参数指引

接口参数
过程数据量：下行 | 10 Bytes
过程数据量：上行 | 17 Bytes
通道类型 | 编码器输入通道：1 组通道（A 相、B 相和 Z 相），PNP/NPN
探针输入通道：2 通道，PNP/NPN
普通数字量输入通道：1 通道，PNP/NPN
比较输出通道：2 通道，NPN
普通数字量输出通道：2 通道，NPN
刷新速率 | 1 ms
技术参数
系统输入电源 | 5VDC
现场侧供电额定值（范围） | 24VDC（18V~36V）
输入通道电压额定值（范围） | 24VDC（15V~30V）
编码器脉冲输入模式 | AB 正交（ABZ）、方向脉冲（Pul+Dir）、双脉冲（CW/CCW）
编码器脉冲输入频率 | 1MHz
上报通道实时速度 | 支持
Z 相清零 | 支持
计数倍率设置 | 4 倍/2 倍/1 倍（默认 1 倍）
环形计数 | 支持
计数范围 | 0~2^32-1 或 0~环形计数分辨率×计数倍率-1
编码器环形计数分辨率设置[1] | 支持（环形计数分辨率设置范围为 0~65535）
计数初始值设置 | 支持（计数初始值设置范围为 0~2^32-1）
反向计数 | 支持
编码器输入硬件滤波 | 支持（0~15 级）
探针功能（高速硬件锁存） | 支持
探针输入频率 | 1MHz
比较输出功能 | 支持
比较输出信号响应速度 | 50us
输入输出引脚功能选择 | 支持
掉电存储 | 支持
外形尺寸 | 100×14.8×68.67mm
重量 | 50g
接线方式 | 免螺丝快速插头
安装方式 | DIN 35mm 导轨安装
工作温度 | -10℃~+60℃
存储温度 | -20℃~+75℃
相对湿度 | 95%，无冷凝
防护等级 | IP20