# 技术规格

### 16点数字量输出技术规格

SRE2216数字量输出模块，16通道数字量输出，带模块诊断功能。

型号 | SRE2216
技术规格
输出类型 | PNP型固态MOSFET
输出点数 | 16
总线5VDC耗电流 | 190mA
电缆长度（非屏蔽） | 100m
输出短接保护 | 有，电子式
最大灯负载 | 5W
输出电流“1” | 0.5A
漏电流 | ＜1mA
开关频率
阻性负载，最大 | 100HZ
感性负载，最大 | 0.5HZ
灯负载，最大 | 10HZ
机械负载，最大 | ---
绝缘测试电压 | 500V DC
隔离
通道与总线之间 | 有
通道间 | 有
显示指示 | 每通道输出绿色LED显示
系统电源诊断和警告 | 支持
工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）
尺寸（长×宽×高） | 15×100×80（mm）